ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Колесо гимнастическое стационарное
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                                               ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Изделие предназначено для тренировки вестибулярного аппарата, преодоления чувства страха, развития выносливости, укрепления всех групп мышц и суставов тренируемых.


Изделие предусматривает вращение вокруг горизонтальной оси. Направление вращения (по часовой стрелке или против) определяется ответственным за безопасность тренировочного процесса. 


Положение тренируемого на площадке (фронтальное или боковое по отношению к направлению вращения), частота и продолжительность вращения определяется программой тренировок и контролируется ответственным за безопасность тренировочного процесса.

Вращение создается мускульными усилиями тренируемого.

Изделие предназначено для одного тренируемого.

Максимально допустимый вес тренируемого - 120 кг.

В конструкции изделия предусмотрены ремни безопасности для фиксации кистей рук и лямки для фиксации ног тренируемого.

Изделие сопровождаются паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указании по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

К изделию прилагается ЗИП состоящий из комплекта петель строповочных и комплекта лямок.

Срок гарантийной эксплуатации изделия 5лет на металлоконструкцию, 1 год на неметаллические элементы.
По истечении гарантийного срока должна быть предусмотрена возможность сервисного обслуживания.
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Каркас колеса изготавливается из стальных труб диаметром, 33,5мм 

Толщина стальных труб, 2,8мм

Стойки изготовлены из стальной трубы диаметром,42 мм 

Толщина стойки стальных труб, 2,8мм

Основание изготовлено из профильной трубы, 60х40х2мм

Крепление колеса к стойкам происходит при помощи подшипников

Диаметр колеса, 2100мм 

Установка в помещении с минимальной высотой потолка, 3000мм

Вращение создается силами занимающегося

Окраска металлических деталей порошковая; гальванопокрытие

Колесо оснащено площадкой для ног с креплением стоп лямками.

Предусмотрено крепление кистей рук петлями строповочными 

Строповочные петли для удержания кистей рук на поручнях закреплены на металлические трубы.

Металлические трубы для крепления петлей изготовлены из стальной трубы, 33,5х2,8мм 

Количество занимающихся, 1чел.

Монтаж производится на фундамент при помощи фундаментных болтов; на бетонную плиту при помощи анкерных болтов; на деревянный пол при помощи шурупов.

Цвет металлических элементов синий; белый
Нормативы, стандарты при изготовлении: ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие жаростойкие жаропрочные, ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (с Изменениями N 1-5), ГОСТ 9941-81 Трубы бесшовные холодно- и тепло деформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия, ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена, ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры, ГОСТ 9650-80. Оси. Технические условия, ГОСТ 397-79. Шплинты. Технические условия, ГОСТ 11371-78. Шайбы. Технические условия, ГОСТ 7798-70. Болты с шестигранной головкой класса точности В, ГОСТ 5915-70. Гайки шестигранные класса точности В., ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные, СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия, ГОСТ ИСО 898-2-2013 «Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным и мелким шагом резьбы» (п. 2, п.4, п.7, п.8, п.9, п.10, п.12, п.13, п.15, п.16); Прочностной расчет оборудования осуществляется в соответствии с требованиями СНиП II-23-81, СНиП II-25-80, «Пособия по проектированию стальных конструкций» к СНиП II-23-81, СП 53-102-2004 и СП 53-101-98. Требования конструктивной безопасности соответствуют – по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ Р 52025-2003, ГОСТ Р 52169 -2012 и ГОСТ Р ЕН 614-1-2003, Поверхность стальных элементов очищена до 4-й степени включительно по ГОСТ 9.402.-2004, Металлические части изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии в соответствии с требованиями с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.302. Санитарно-гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий находиться в пределах допустимых норм, установленных СанПиН 2.1.2.729-99, ГОСТ Р ИСО 8124-3-2001, «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утв. решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года №299), глава II, разделы 2, 5, 6, 10. 
