	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Детский игровой комплекс

	Конструктивно изделие должно состоять из:
- Грунтозацеп (6 + 2 шт)
- Горка 650 (1 шт)
- Ограждение (1 шт)
- Уголок 300 (2 шт)
- Уголок 430 (1 шт)
- Уголок 130 (6 шт)
- Боковина «Замок» (2 шт)
- Площадка (1 шт)
- Ступень (3 шт )
- Боковина с декорацией (2 шт)
- Боковина с отверстием (1 шт)
- Усилитель (4 шт)
- Песочница с круглым отверстием (1 шт)
- Песочница с боковинами «домик» (1 шт)
- Лаз-труба (2 шт)
- полукольцо (4 шт)
В сборе представляет собой конструкцию в виде песочниц двух разных, площадки с горкой, к которой присоединена боковина с декорацией и лаза-трубы в количестве двух штук.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм 
	6307

	
	
	Ширина, ±20 мм
	4061

	
	
	Высота, ±20 мм
	1438

	
	
	Комплектация

	
	
	Грунтозацеп, шт
	7+2

	
	
	Горка 650, шт
	1

	
	
	Ограждение, шт
	1

	
	
	Уголок 300, шт
	2

	
	
	Уголок 430, шт
	1

	
	
	Уголок 130, шт
	6

	
	
	Боковина «Замок», шт
	2

	
	
	Площадка, шт
	1

	
	
	Ступень, шт
	3

	
	
	Боковина с декорацией, шт
	2

	
	
	Усилитель, шт
	4

	
	
	Песочница с круглым отверстием, шт.
	1

	
	
	Песочница с боковинами «домик», шт.
	1

	
	
	Лаз-труба, шт.
	2

	
	
	Полукольцо, шт.
	4

	
	
	Боковина с отверстием, шт.
	1

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.
Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ Р 52169 -2012. 
Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным.
Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.
Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012.
Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.


	
	
	Горка 650

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- бортов – 2 шт.;
- связей – 6 шт;
- связи крайней – 1 шт;
- скат – 1 шт.;
- грунтозацепов – 2 шт.
- ударогасящих элементов
  Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 495*1364 мм. В нижней части ската стальной лист должен быть изогнут с радиусом закругления не более 60 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной не менее 596 мм и торможения длиной не менее 268 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм.
Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов.
Длина горки – 1088 мм.
Под скатом скольжения горки для создания жесткости конструкции к бортам должны быть закреплены 6 связей, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде «П»-образной скобы и одна связь (крайняя) из листа толщиной не менее 4,0 мм.
Борта горки должны быть выполнены из пластика ПНД толщиной не менее 19 мм длиной 1300 мм и высотой не менее 372 мм. 
Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм.

	
	
	Ограждение

	
	
	Состоит из двух пластиковых ограждений, которые выполнены из пластика ПНД толщиной 19 мм, габаритами 584х165 мм. Ограждение обрамляет горку с двух сторон и служит для дополнительной фиксации бортов горки к площадке.

	
	
	Уголок 300

	
	
	Уголок выполнен из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 60х60 мм, длина уголка 300 мм

	
	
	Уголок 430

	
	
	Уголок прямой 430 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 130х80х80 мм. Имеются 6 отверстий по три на каждом гибе для крепления к ступени и к боковине.

	
	
	Уголок 130

	
	
	Уголок прямой 430 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 430 х50х50 мм. Имеются 4 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям

	
	
	Боковина «Замок»

	
	
	Боковина размерами 1393х740 мм, изготовлена из пластика ПНД толщиной 19 мм. Конструкция представляет собой контур стены замка с двускатной крышей и отверстиями-бойницами в количестве двух штук, которые выполнены габаритами 80х339 мм. Имеются пазы для крепления лестниц и площадки.

	
	
	Площадка

	
	
	Выполнена из фанеры ФОФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Имеет габариты 531х355 мм. Имеет в своей конструкции четыре выступа, которые вставляются в боковины. Шероховатая поверхность установлена вверх, для обеспечения противоскольжения.

	
	
	Ступень

	
	
	Выполнена из фанеры ФОФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Имеет габариты 531х110 мм. Имеет в своей конструкции два выступа, которые вставляются в боковины. Шероховатая поверхность установлена вверх, для обеспечения противоскольжения.

	
	
	Боковина с декорацией

	
	
	Боковина размерами 1359х932 мм, изготовленная из пластика ПНД толщиной 19 мм. Конструкция панели представляет собой прямоугольник с выступающей радиусной частью, радиус которой 450 мм, располагается на расстоянии 481 мм от низа панели, имеет плавные переходы к прямоугольной части с радиусами скругления 100 мм. На панель нанесено декоративное покрытие. 

	
	
	Усилитель

	
	
	Выполнен из пластика ПНД толщиной 19 мм. Имеет габариты 465х151 мм. Необходима деталь для установки в качестве усилителя боковин и для установки грунтозацепов.

	
	
	Грунтозацеп

	
	
	6 шт - Грунтозацепы углового типа выполнены из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 80х80 мм, длина уголка 1105 мм. В нижней части уголка имеется отгиб, который является грунтозацепом. 
2 шт - Также используется грунтозацеп, изготовленный из листа толщиной 2,5 мм, который представляет собой конструкцию из двух согнутых полукорпусов с отогнутыми лапками снизу. Габариты в сборе 700х99х65 мм.

	
	
	Боковина с отверстием

	
	
	Боковина размерами 1378х1000мм, изготовленная из пластика толщиной 19 мм. Боковина имеет отверстие 590 мм диаметром, на расстоянии 846 мм от края панели и на расстоянии 545 мм от нижнего края. Панель имеет радиусный выступ в верхней части, радиусом 455 мм, на одной оси с отверстием. Радиусная часть имеет плавные переходы к прямоугольной части с радиусами скругления 50 мм.

	
	
	Песочница с круглым отверстием
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		Длина, ±20 мм 
	1504

	Ширина, ±20 мм
	1504

	Высота, ±20 мм
	1000



	Грунтозацеп – 4 щт

	Стойка выполнена из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 80х80 мм, длина уголка 1105 мм. В нижней части уголка имеется отгиб, который является грунтозацепом. 
Также используется один грунтозацеп длиной 805 мм. 

	Боковина – 2 шт

	Боковина размерами 1378х998 мм, изготовлена из пластика ПНД 18 мм. Боковина имеет отверстие 590 мм диаметром. Конструкция в виде прямоугольной боковины с выступающей круглой частью, диаметром 910 мм на расстоянии 846 мм от края, с отверстием концентрическим по центру круглой части, на расстоянии 545 мм от низа боковины.

	Борт – 2 шт

	Выполнен из пластика ПНД толщиной 19 мм. Имеет габариты 1360х465 мм. В виде буквы «Г». 

	Лепесток – 1 шт

	Выполнен из пластика ПНД толщиной 19 мм. Имеет габариты 378х548 мм. Деталь в виде лепестка трехрадиусного.

	Полукольцо – 4 шт

	Выполнен из пластика ПНД толщиной 19 мм. Деталь в виде полукольца внешним радиусом 350 мм, внутренним радиусом 253 мм. Крепится на боковине вокруг отверстия. 




	
	
	Песочница с боковинами «домик»

	
	
		Длина, ±20 мм 
	1586

	Ширина, ±20 мм
	1586

	Высота, ±20 мм
	988



	Грунтозацеп – 4 шт

	Стойка выполнена из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 80х80 мм, длина уголка 1105 мм. В нижней части уголка имеется отгиб, который является грунтозацепом. 
Также используется один грунтозацеп длиной 805 мм. 

	Боковина – 2 шт

	Боковины используются двух типов.
- Боковина размерами 1379х950 мм, изготовленная из пластика ПНД толщиной 19 мм. Боковина имеет отверстие диаметром 590 мм. Конструкция в виде боковины домика с отверстием круглым и отверстием в виде окна размерами 350х419 мм. Над окном и над отверстием круглым имеются два контура ската крыш.
- Боковина размерами 1378х998 мм, изготовленная из пластика ПНД толщиной 19 мм. Боковина имеет отверстие 350х419 мм в виде окна. Конструкция в виде домика игрового с двускатным контуром крыши сверху.

	Борт – 2 шт

	Выполнен из пластика ПНД толщиной 19 мм. Имеет габариты 1360х465 мм. В виде буквы «Г». 

	Лепесток – 1 шт

	Выполнен из пластика ПНД толщиной 19 мм. Имеет габариты 378х548 мм. Деталь в виде лепестка трехрадиусного.

	Полукольцо – 2 шт

	Выполнен из пластика ПНД толщиной 19 мм. Деталь в виде полукольца внешним радиусом 350 мм, внутренним радиусом 253 мм. Крепится на боковине вокруг отверстия. 

	Уголок 300 – 3 шт

	Уголок выполнен из листа стального толщиной 2,5 мм, который согнут в виде прямоугольного уголка со стенками 60х60 мм, длина уголка 300 мм

	Накладка – 2 шт

	Выполнена из пластика ПНД толщиной 19 мм. Имеет габариты 372х240 мм. Необходима для установки в качестве подоконника в окно боковины.
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