	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Игровой комплекс
Примерный эскиз
[image: Сборка1]
	Конструктивно игровой комплекс должна быть выполнена в виде металлических стоек с присоединенными с помощью хомутов площадками и встраиваемым оборудованием: горки, лазы, ограждения, крыши. 
Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид.
Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» или эквивалент на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ» или эквивалент. Покрытие создает сильную износостойкую поверхность. 
Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.  Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.
Монтаж производится путем бетонирования стоек, грунтозацепов или анкеров.

	
	
	Внешние размеры

	
	
	Длина, ±20 мм
	2957

	
	
	Ширина, ±20 мм
	2590

	
	
	Высота, ±20 мм
	2724

	
	
	Комплектация

	
	
	Крыша, шт.
	1

	
	
	Площадка 700 мм, шт.
	2

	
	
	Лестница входная, шт.
	1

	
	
	Горка прямая (h=950мм), шт.
	1

	
	
	Лаз круговой, шт.
	1

	
	
	Переход-мостик, шт.
	1

	
	
	Ограждение 700 мм (1), шт.
	1

	
	
	Ограждение 700 мм  (2), шт.
	3

	
	
	Ограждение 700 мм  (3), шт.
	1

	
	
	Ограждение 1400 мм, шт.(правое и лев.)
	1+1

	
	
	Стойка, шт.
	8

	
	
	Площадка 700мм

	
	
	Площадка должна состоять из каркаса, настила и крепежных элементов. Настил должен быть выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Настил представляет собой квадрат 700*700 мм(+-10мм) с вырезанными по углам сегментами. Настил должен крепиться к каркасу посредством не менее восьми болтовых соединений. Размеры площадки должны быть не более 700*700 мм

	
	
	Стойки

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяется площадка 900.

	
	
	Горка 950 мм

	
	
	Горка должна состоять из следующих элементов:
- связь – 8 шт.;
- скат – 1 шт.;
- плинтус – 2 шт.;
- борт – 2 шт.;
- опора – 2 шт.
Скат горки должен быть изготовлен из единого листа нержавеющей стали толщиной одна целая пять десятых мм размерами не менее 495*1865 мм. В нижней части ската стальной лист должен быть подвернут с радиусом закругления не более 60 мм. На скате должны быть участки скольжения длиной не менее 1095 мм и торможения длиной не менее 320 мм, радиус гиба между которыми должен быть не менее r=450 мм. Угол наклона участка скольжения должен составлять тридцать семь градусов. Для поддержания ската горки снизу присоединяются с помощью болтовых соединений опоры, изготовленные из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм длиной 1650 мм и высотой не менее 300 мм. Поверху скат горки должен укреплять плинтус, который должен присоединяться к борту горки болтовыми соединениями. Плинтус должен быть изготовлен из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 9 мм длиной 1575 мм. В секторе участка скольжения горки для создания дополнительной жесткости конструкции к бортам горки должны быть укреплены три связи, изготовленные из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм в виде скобы. Борта горки должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм длиной 1760 мм и высотой не менее 190 мм.  Борта горки должны возвышаться над уровнем ската не менее, чем на 120 мм. Габаритные размеры горки не менее 530*1485*1005 мм

	
	
	Переход - мостик

	
	
	Переход состоит из каркаса и двух полотен настила горизонтальных участков перехода, настила наклонного участка мостика и четырех ступеней для удобства перемещения по наклонным участкам мостика. Настил должен быть  выполнен из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Полотна горизонтальных участков настила (нижнего и верхнего) должны быть размерами не более 700 мм*300 мм, и крепиться к горизонтальным участкам каркаса, настил наклонного участка мостика должен быть размерами не менее 700*860 мм,  и крепиться к наклонному участку каркаса перехода. К наклонному участку настила должны быть прикреплены не менее четырех ступеней, изготовленных из  фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 15 мм. Размеры ступеней не менее 100*700 мм. Каркас перехода-мостика должен состоять из двух горизонтальных частей прямоугольной формы и наклонного участка. Размеры горизонтальных участков не менее 300*700 мм.  Наклонный участок должен быть приварен между горизонтальными участками каркаса перехода. Каркас должен быть изготовлен из профильной металлической трубы размерами не менее 50*25*1,5 мм. Габаритные размеры каркаса в готовом виде не менее 1400*700*350 мм. Настил должен крепиться к каркасу посредством болтовых соединений

	
	
	Крыша

	
	
	Крыша комплекса должна быть разборной и  представлять собой двухскатную конструкцию. Прямоугольные скаты размерами не менее 900*710 мм должны быть выполнены из водостойкой фанеры толщиной не менее 9 мм. Нижние углы скатов крыши должны быть закруглены с радиусом закругления не менее r=50 мм. Скаты крыши должны крепиться между собой кронштейнами 35*35мм. С боков двухскатной крыши должны быть установлены декоративные наличники. Боковые декоративные ребра крыши должны быть изготовлены из водостойкой фанеры толщиной 15 мм - шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), окрашенной высокоглянцевой отделочной краской на алкидной основе, стойкой ко внешнему и внутреннему воздействию; глянец краски составляет 85%. Размеры крыши должны быть не менее 900*1020*500 мм (+-10мм). Элементы крыши не должны иметь острых углов, края фанерных элементов крыши закруглены по всему периметру радиусом не менее 3 мм

	
	
	Лестница входная 650

	
	
	Лестница должна состоять из:
- перила – 2 шт.
- боковина – 2 шт.,
- ступень – 4 шт.,
- борт - 1 шт.
Габариты лестницы должны быть 700*447*1747 мм (+-20мм). Перила лестницы должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 32*2 мм длиной не менее 1449 мм. К перилам при помощи резьбовых соединений должны крепиться боковины ромбовидной формы, изготовленные из влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Габаритные размеры боковин не менее 409*1289 мм. Ступени размерами не более 150*412 мм должны быть изготовлены из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм. Ступени должны крепиться к металлическим кронштейнам посредством резьбовых соединений. Кронштейны должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, длина кронштейнов не менее  412 мм, ширина и высота не менее 108 мм. Кронштейны должны крепиться к боковинам лестницы  посредством резьбовых соединений. В целях безопасности, для исключения случаев застревания одежды и частей тела ребенка между площадкой и последней ступенью должен быть установлен вертикальный борт размерами не менее 64*408 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием толщиной не менее 18 мм.

	
	
	Ограждение 700 мм (1)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного входа на площадку с лаза кругового и представляет собой поперечину длиной 580+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм.  С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса.  отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки

	
	
	Ограждение 700 мм (2)

	
	
	Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм в виде прямоугольника. Размеры ограждения должны быть не менее 495*740 мм, в центре должны находиться два овальных вертикальных отверстия размерами не менее 80*415 мм, с радиусом закругления с обеих сторон не боле 40 мм, расстояние между отверстиями должно быть 110 мм. Ограждение должно крепиться снизу к каркасу площадки при помощи резьбовых соединений и к стойкам при помощи двух обойм.

	
	
	Ограждение 700 мм (3)

	
	
	Ограждение предназначено для безопасного попадания детей на горку. Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и защитных боковых вертикальных «щечек».
Каркас ограждения должен состоять из поперечины (горизонтального защитного ограничителя) длиной не менее 580 мм, изготовленной из металлической трубы  диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. С обеих сторон поперечины на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия  диаметром 11 мм для последующего крепления  посредством резьбового соединения отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм,  с помощью которого происходит  фиксация  ограждения к стойке комплекса.  отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки. К поперечине должны быть прикреплены посредством резьбовых соединений защитные «щечки», изготовленный из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Нижний край защитных «щечек» ограждения должен быть выполнен скошенным в соответствии с углом наклона горки и должен крепиться к бортовой конструкции горки. Габаритные размеры фанерных щечек должны быть не менее 340*955 мм.

	
	
	Ограждение 1400 мм

	
	
	[bookmark: _GoBack]Ограждение устанавливается для безопасного нахождения детей на мостике-переходе и должно быть изготовлено из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Размеры ограждения должны быть не менее 1118*1340, на поверхности ограждения должны находиться три овальных отверстия, размерами не менее 80*415 мм, с радиусом закругления с обеих сторон не боле 40 мм. Ограждение должно крепиться снизу к каркасу перехода при помощи резьбовых соединений и к стойкам при помощи двух обойм.


	
	
	Лаз круговой

	
	
	Лаз должен состоять из следующих  элементов:
- опора лаза с поручнем – 2 шт.; 
- скоба лаза – 3 шт.
Габаритные размеры опоры лаза не менее 930*1390 мм (без учета заглубления при монтаже). Опора лаза должна быть изготовлена из металлической трубы  диаметром не менее 33,5 с толщиной стенки не менее 2,8 мм длиной не менее 1850 мм.. Труба должна быть согнута в трех местах радиусом не менее r=100 мм и образовывать сектор круга. К каждой опоре лаза должен быть приварен поручень, изготовленный из металлической трубы диаметром не менее 26,8 с толщиной стенки не менее 2,8 мм длиной 1255 мм, которая должна быть согнута, и присоединена к опоре лаза  на высоте не более 85 мм над её уровнем. Скобы лаза должны быть изготовлены из  металлической трубы  диаметром не менее 26,8 с толщиной стенки не менее 2,8 мм длиной 1165 мм, которая должна быть согнута в виде буквы «П» с радиусами гиба не более r=50 мм. Два вертикальных отрезка скоб должны быть не более 220 мм в длину, расстояние между осями двух вертикальных отрезков поручня должно быть не менее 640мм. Оба конца скобы на расстоянии 50 мм от  торцов должны быть обжаты до диаметра не более 20,5 мм для установки в торцы поручней двух соседних опор лазов и закрепляться посредством резьбовых соединений. Для присоединения к стойкам комплекса должны быть использованы отводы. Отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойках комплекса, расположенные через определенные промежутки.
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