	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Спортивное оборудование
Примерный эскиз
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	Внешние размеры

	
	
	Высота (мм) ± 20 мм
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	Длина (мм) ± 20 мм
	2520

	
	
	Ширина (мм) ± 20 мм
	2220

	
	
	Комплектация

	
	
	Шведская стенка 8 ступеней, шт.
	1

	
	
	Турник, шт.
	3

	
	
	Стойка 3260 мм (без учета монтажа), шт.
	2

	
	
	Стойка 2660 мм (без учета монтажа), шт.
	1

	
	
	Обойма, шт.
	10

	
	
	Шведская стенка 8 ступеней, шт.
	1

	
	
	Турник, шт.
	3

	
	
	Шведская стенка 8 ступеней

	
	
	Шведская стенка должна состоять из двух стальных вертикальных стоек высотой над уровнем площадки не менее 2660мм, не более 2665 мм (без учета заглушки), изготовленных из металлической трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. Стойки должны быть соединены между собой восемью перекладинами, изготовленными из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм толщиной не менее 2,8 мм. Оба конца перекладин должны быть поджаты до половины диаметра и приварены по периметру прилегания между стоек. Расстояние между осями перекладин должно быть не более 300 мм. Расстояние от торца стоек до оси нижней перекладины должно быть не менее 825 мм. Расстояние между вертикальными стойками должно быть не более 825 мм.
Верхние торцы стоек должны быть закрыты пластиковыми заглушками.

	
	
	Турник

	
	
	Турник представляет собой поперечину длиной 1080+-1мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С двух сторон перекладины должны быть приварены Г-образные согнутые упоры, изготовленные из трубы, диаметром не менее 32 мм толщиной не менее 2 мм. С обеих сторон поперечины и Г-образных упоров на расстоянии не более 13 мм от торцов должны быть расположены два сквозных отверстия диаметром 11 мм для последующего крепления посредством резьбового соединения  отвода, изготовленного из металлического листа толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого происходит фиксация ограждения к стойке комплекса.  отвод в виде двух стальных полуобойм, стягивается между собой болтами на необходимой высоте, чему способствуют канавки на стойке, расположенные через определенные промежутки.

	
	
	Стойки

	
	
	Стойки комплекса должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150мм, для точной установки элементов комплекса по высоте. Канавки должны наносится методом холодного деформирования накатными роликами. Используются для фиксации обойм в виде двух стальных полухомутов, облитых пластиком, которые стягиваются между собой болтами. При помощи таких обойм к стойкам присоединяются два турника справа и слева от шведской стенки.
Канавки нанесены на стойках на 1150 мм от уровня вершины стойки. Нижняя часть стойки не имеет канавок.
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