	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя

	1
	Арка
Примерный эскиз
[image: R 304]
	Внешние размеры (в статичном положении)

	
	
	Длина, мм (±20 мм)
	2550

	
	
	Ширина, мм (±20 мм)
	130

	
	
	Высота, мм (±20 мм)
	3410

	
	
	Комплектация

	
	
	Стойка, шт. 
	2

	
	
	Рама, шт. 
	1

	
	
	Панель арки, шт.
	1

	
	
	Описание конструкции

	
	
	Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично.
Изделие соответствует требованиям современного дизайна, производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2015.
Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 700 мм.

	
	Стойка

	
	
	Стойки арки должны быть изготовлены из стальной трубы диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, длина стойки 4310 мм. Стойки должны быть закреплены на расстоянии не более 2120 мм друг от друга

	
	Рама

	
	
	[bookmark: _GoBack]Рама, на которую крепится панель арки, должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 80*40*2 мм. Рама должна состоять из двух верхней и нижней балок длиной не более 2120 мм и двух боковых балок длиной не более 420 мм. Балки привариваются друг к другу, образовывая прямоугольную конструкцию.

	
	Панель арки

	
	
	Панель арки должна быть изготовлена из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. Габаритные размеры панели арки не менее 2660*690 мм. Ширина панели не менее 600 мм. Верхний и нижний торцы панели выполнены с радиусом не менее r=7862 мм. Углы панели должны быть скруглены с радиусом не менее r=100 мм. Панель должна быть прикреплена к раме посредством болтовых соединений.
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