|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя | |
| 1 | Тент  Примерный эскиз | Тент предназначен для размещения на песочницах в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.  Изделие соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2015. Все применяемые материалы имеют гигиенические сертификаты и разрешены к применению при изготовлении продукции для детей. | |
| Внешние размеры (с закрытыми крышками) | |
| Высота (мм) ± 5 мм | 10 |
| Длина (мм) ± 20 мм | 2000 |
| Ширина (мм) ± 20 мм | 2000 |
| Комплектация | |
| Тент, шт. | 1 |
| Песочница | |
| Тент из винилискожи синего цвета должен быть закреплен к одной из досок песочницы. Для исключения случайного открывания песочницы с противоположной стороны тента вшивается брус из древесины хвойных пород, это обеспечивает необходимую устойчивость конструкции. Крепится тент с помощью алюминиевого стыка длиной 2000 мм, закреплен с помощью саморезов | |