|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя | |
| 1 | Стенд  Примерный эскиз  **Romana 304** | Внешние размеры (в статичном положении) | |
| Длина, мм (±20 мм) | 1160 |
| Ширина, мм (±20 мм) | 48 |
| Высота, мм (±20 мм) | 2182 |
| Комплектация | |
| Стойка, шт. | 2 |
| Полотно, шт. | 1 |
| Описание конструкции | |
| Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично.  Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж производится путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 700 мм. | |
| Стенд | | |
|  | Стойка длиной не менее 2880 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 40\*3 мм (диаметром не менее 48 мм). Полотно должно крепиться между стойками и должно быть изготовлено из листового металла толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры полотна не менее 1050\*800 мм. Высота нижнего края полотна над уровнем земли должна быть не менее 1300 мм.  На полотне стенда нанесена декоративная информация методом УФ-печати | |