|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| 1 | Урна Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |
| Длина, мм (±20 мм) | 365 |
| Ширина, мм (±20 мм) | 310 |
| Высота, мм (±20 мм) | 650 |
| Комплектация |
| Урна, шт.  | 1 |
| Описание конструкции |
| Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично.Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями. |
| Урна |
|  | Стойки урны должны быть изготовлены из металлической профильной трубы сечением не менее 20×20 мм, контейнер для мусора должен быть изготовлен из металлического перфорированного листа толщиной не менее 1,0мм. Контейнер для мусора должен быть высотой 520 мм (+-10мм), объем контейнера должен быть не менее 40 л. Металлоконструкция должна быть окрашена порошковой полимерной краской в заводских условиях методом запекания стойкой к истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета. Концы профильных труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками.Контейнер для мусора должен иметь возможность вращения вокруг горизонтальной оси между стойками. В дне контейнера должны быть щели для вытекания воды |