|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| 1 | Урна Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) |
| Длина, мм (±20 мм) | 315 |
| Ширина, мм (±20 мм) | 260 |
| Высота от уровня площадки, мм (±20 мм) | 548 |
| Комплектация |
| Урна, шт.  | 1 |
| Описание конструкции |
| Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию и может использоваться круглогодично.Каждое изделие комплектуется паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указание по монтажу, рекомендациями по обслуживанию и иными требованиями. |
| Урна |
|  | Стойки урны должны быть изготовлены из металлической профильной трубы сечением не менее 20×20\*1,5 мм, контейнер для мусора должен быть изготовлен из металлического перфорированного листа толщиной не менее 1,5мм. Контейнер для мусора должен быть высотой 413 мм (+-2мм), диаметр контейнера должен быть не менее 260 мм. Объем контейнера должен быть 20л.Металлоконструкция должна быть окрашена порошковой полимерной краской в заводских условиях методом запекания стойкой к истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета.Монтаж должен производиться бетонированием стоек в колодцы глубиной не менее 300 мм. |